1. 3등급(상·중·하) 판단법										별지 ( ) / ( )
			( 5 월) 위험성평가 등록부 (별지)
①공종분류	②단위작업	③위험요인		④위험성 결정			⑤위험방지대책		⑥개선조치 담당자 (조치예정일)		➉이행확인 (조치한 경우 √)
				위험도 등급			상 등급 : 대책 우선 순위 : 공법변경→작업변경→안전시설물→개인보호구 순 중 등급 : 대책 우선 순위 : 관리자 배치(신호수 등) → 위험저감 교육 등
											근로자대표	공사담당자
				상	중	하
철근작업	철근운반	철근 다발을 지게차로 운반하던 중 시야 미확보로 신호수와 충돌		√			- 차량계 하역운반기계 작업 또는 이동 시 작업반경 내 유도자 및 근로자 접근 금지 - 작업을 시작하는 경우 운전원은 유도자의 신호에 따라 신호를 인지 후 장비 조작		설언도 반장(05.03)		√	√
철근작업	철근가공	7층 철근가공기 전용 풋 스위치 덮개 미 설치로 협착 위험				√			-		-	-
창호작업	창호설치	바닥이 참하되어 고소작업대가 전도되면서 추락 위험			√		- 사전 지반조사를 통해 지반 지내력 확인 후 철판 또는 콘크리트 타설 등의 보강 조치 - 추락 방지를 위해 안전대 부착설비 설치 후 안전대 착용 후 작업		나운하 반장(05.01)		√	√
도장작업	실내도장	벽면 퍼티작업 중 사다리가 넘어지며 바닥으로 추락		√			- 작업높이에 적합한 안전한 작업발판(비계, 고소작업대 등)을 설치하여 작업 - 협소한 공간에서 사다리 사용 시 아웃트리거 설치 및 2인1조 작업 실시		윤주일 반장(05.16)		√	√
설비작업

위험요인 기재란 부족 시 별지 사용