1. 3등급(상·중·하) 판단법														별지 ( ) 매 첨부
업체명(원청, 협력)			작성일자	관리기간	( 5 월) 위험성평가 및 점검 회의록 [위험성평가 → 위험성평가회의 → 이행확인 → 교육·TBM 전파] (유해·위험요인 파악) (위험성 결정, 감소대책 수립) (감소대책 실행) (위험성평가의 공유)					➉ 위험성 결정, 감소대책 수립 및 실행계획 확인
○○건설산업
										담당자 (공사담당자)		검토자 (위험성평가담당자)	근로자 대표 (작업반장 등)			승인자 (현장소장)
			2023.04.28	2023년 (05.01.~ 05.31)
현장명
										자필 서명		자필 서명	자필 서명			자필 서명
○○ ○○건설현장
( 5 )월 예정공정 현황		지하2층, 지상 15층 주상복합 신축현장, 작성일 현재 공정률 약 40%이며, 5월 한 달간 지상 8층~10층 구조물 공사, 지하1층 ∼ 지상 3층 내외부 마감공사가 진행 예정임
①공종분류	②단위작업	③위험요인				④위험성 결정			⑤위험방지대책		⑥개선조치 담당자 (조치예정일)				➆이행확인 (조치한 경우 √)
						위험도 등급			상 등급 : 대책 우선 순위 : 공법변경→작업변경→안전시설물→개인보호구 순 중 등급 : 대책 우선 순위 : 관리자 배치(신호수 등) → 위험저감 교육 등
															근로자대표		공사담당자
						상	중	하
철근작업	철근운반	철근 다발을 지게차로 운반하던 중 시야 미확보로 신호수와 충돌				√			- 차량계 하역운반기계 작업 또는 이동 시 작업반경 내 유도자 및 근로자 접근 금지 - 작업을 시작하는 경우 운전원은 유도자의 신호에 따라 신호를 인지 후 장비 조작		김안전 반장(05.03)				√		√
철근작업	철근가공	7층 철근가공기 전용 풋 스위치 덮개 미 설치로 협착 위험						√			-				-		-
창호작업	창호설치	바닥이 참하되어 고소작업대가 전도되면서 추락 위험					√		- 사전 지반조사를 통해 지반 지내력 확인 후 철판 또는 콘크리트 타설 등의 보강 조치 - 추락 방지를 위해 안전대 부착설비 설치 후 안전대 착용 후 작업		박보건 반장(05.01)				√		√
도장작업	실내도장	벽면 퍼티작업 중 사다리가 넘어지며 바닥으로 추락 위험				√			- 작업높이에 적합한 안전한 작업발판(비계, 고소작업대 등)을 설치하여 작업 - 협소한 공간에서 사다리 사용 시 아웃트리거 설치 및 2인1조 작업 실시		윤문화 반장(05.16)				√		√
설비작업

위험요인 기재란 부족 시 별지 사용

주차

⑧ 주간 위험성평가 결과 논의·공유 및 이행상황 점검

주간 점검 회의 일정

주간 점검회의 참석자 확인

⑨ 일일TBM 활동과 연계 : 참여인원 (투입/참여)

일

월

화

수

목

금

토

≪ TBM순서 ≫

01	집합‧인사
직원, TBM리더, 팀원

02	보호구 확인
리더→팀원, 팀원간

03	당일작업 및 위험사항 전달
전원참여․위험예지

04	기타사항 전파
원청사 직원, 리더

05	지적확인
모든 팀원 3회 복창

1주차

(4.30.∼5.6)

8층 철근 조립 시 개선 조치 사항 5건 중 3건 이행 완료, 2건 이행 지연(차주 확인)

예정일자

실시일자

1.현장소장

2.근로자대표

3.공사과장

4.위험성평가담당자

5.협력업체소장

4월30일

5월1일

2일

3일

4일

5일

6일

갱폼 인양 시 안전조치 사항 7건 일일점검 실시(4.1.~4.5) → 개선완료 확인(4.6)

5.1

5.1

6.협력업체소장

7.협력업체소장

8.자필서명

9.자필서명

10.자필서명

5 / 4

9 / 7

7 / 7

7 / 7

6 / 6

7 / 6

5 / 5

2주차

(5.7.∼5.13.)

8층 철근 조립 시 개선 지연 사항 2건에 대한 이행 완료 확인(4.11.)

예정일자

실시일자

1.현장소장

2.근로자대표

3.공사과장

4.위험성평가담당자

5.협력업체소장

7일

8일

9일

10일

11일

12일

13일

5.8

5.8

6.협력업체소장

7.협력업체소장

8.자필서명

9.자필서명

10.자필서명

5 / 4

8 / 7

7 / 6

10 / 8

10 / 9

/

/

3주차

(5.14.∼5.20)

예정일자

실시일자

1.현장소장

2.근로자대표

3.공사과장

4.위험성평가담당자

5.협력업체소장

14일

15일

16일

17일

18일

19일

20일

5.15

5.15

6.협력업체소장

7.협력업체소장

8.자필서명

9.자필서명

10.자필서명

/

/

/

/

/

/

/

4주차

(5.21.∼5.27)

예정일자

실시일자

1.현장소장

2.근로자대표

3.공사과장

4.위험성평가담당자

5.협력업체소장

21일

22일

23일

24일

25일

26일

27일

5.22

5.22

6.협력업체소장

7.협력업체소장

8.자필서명

9.자필서명

10.자필서명

/

/

/

/

/

/

/

5주차

(5.28.∼6.3)

예정일자

실시일자

1.현장소장

2.근로자대표

3.공사과장

4.위험성평가담당자

5.협력업체소장

28일

29일

30일

31일

6월1일

2일

3일

5.29

5.29

6.협력업체소장

7.협력업체소장

8.자필서명

9.자필서명

10.자필서명

/

/

/

/

/

/

/

작성란 부족시 별지 사용